Ausschreibungstext

Artikelnummer:
BWML-1000

Kurzbeschreibung:
10"  3in1 Video-Monitor,24/7
1280x800, 60Hz, FBAS,VGA,HDMI

Technische Spezifikationen:
Typ : LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale : 10"
Videosignal : PAL, NTSC
Auflösung Pixel : 1280x800(nativ)
Bildformat : 16:10
Farbstufen : 16,7M
Helligkeit (cd/m2) : 300
Kontrastverhältnis : 800:1
Betrachtungswinkel R/L und O/U in ° : 80/80 - 80/80
Frequenzbereich : 30-85 KHz(H) / 50-75Hz(V)
Hintergrundbeleuchtung : LED
Videoeingänge : 1x BNC-FBAS (analog)
Videoausgänge :1x BNC-FBAS Loop (analog)
Filter: 3D Comb Filter, 3D Deinterlace
PC-Videoeingänge : VGA, HDMI
Audioeingänge : 1x 3,5 mm Klinke 
Lautsprecher : 2x 2W
Menüsprachen OSD : Mehrsprachig
Bedienung OSD : Bedienknöpfe vorn
Montagemöglichkeit : VESA / MIS-D 75x75
Gehäusefarbe : Schwarz
Gehäuseausführung : Metall
Betriebsspannung : 12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/1A(50/60Hz)
Max. Leistungsaufnahme (Watt) : 12
Betriebstemperatur (°C) : 0 bis +40
Lagertemperatur (°C) : 0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%) : 10 - 85, nicht kondensierend
24/7 fähig : Ja
Abmessungen BxHxT (mm) : 245.61 x 172.83 x 42.7 (exkl. Montagefuß) 
Abmessungen Standfuß BxHxT (mm) : 245.61 x 230.88 x 85 (inkl. Montagefuß)
Gewicht : 1,41 Kg
Kennzeichnung : CE
Lieferumfang : 12VDC Netzteil, Fernbedienung
Besonderheiten : Unterstützt CVBS(FBAS) und Loop, robustes Metallgehäuse, 30% entspiegelt