Ausschreibungstext

Artikelnummer:
BWNC-442FBIF

Kurzbeschreibung:
4 MP AI IVA Mini IR IP-Bulletkamera, 120dB WDR
2,8 mm Festobjektiv, IR-LED, IP-67, PoE

Technische Spezifikationen:
Typ : IP-Tag/Nacht IR Bulletkamera
 : _________________________________
Decoding / Video / Objektiv : >>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
 : _________________________________
Typ Bildsensor : 1/3" Progressive Scan CMOS
Aktive Bildelemente : 2688(H) x 1520(V)
Max. Bildauflösung (Pixel) : 4MP(2688x1520)/2MP(1920x1080) / 1MP(1280x720)
Videocodec : H.264, H.264+, H.265,  H.265+, MJPEG(Substream)
Kommunikationsmethode : Unicast / Multicast
Max. Bildrate Mainstream : 25/30fps bei 4MP
Max. Bildrate 1.Substream : 25 fps bei D1
Max. Bildrate 2.Substream : 25 fps bei 720P
Bit Rate Control : CBR / VBR
Bit Rate pro Kanal : H.264: 24-10240Kbps ; H.265: 14-9984Kbps
Anzahl Videostreams : 3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss : Intern
Objektivtyp : Festbrennweite
Objektivbrennweite : 2,8mm
Optischer Zoom : -
Blickwinkel (horizontal) : 103°
Blickwinkel (vertikal) : 55°
MOD (Minimum Object Distance) : 1m
Lichtempfindlichkeit (Lux) : 0,005 Lux, F1.6 (Farbe)
Lichtempfindlichkeit (Lux) : 0 Lux, F1.6 (IR an)
Signal/Rauschabstand (dB) : >50 dB
IR-Sperrfilter : ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Shutter (sek.) : 1/3 - 1/10.000
 : _________________________________
DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY : >DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY<
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify) : 57m  -  23m  -  11m  -  6m
 : _________________________________
Features : >>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<<
 : _________________________________
Digitaler Zoom : 16x
Tag/Nacht Mode Einstellung : Auto (ICR) / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsreglung (AGC) : AGC, manuell
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) : 2DNR / 3DNR
Weißabgleich : Auto/Natürlich/Straßen-Licht/Draußen/Manual
Gegenlichtkompensation : BLC, HLC, TrueWDR(120dB)
Wide Dynamic Range (WDR) : 120 dB WDR (True WDR)
Bildspiegelung (vertikal) : Ja
Bildflip (horizontal) : Ja
Titeleinblendung : Ja
Privatzonen (Zonen) : Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI) : Ja, 4 Zonen
ANR (Automatische-Netzwerk-Reproduktion) : Ja (für Aufnahmen)
 : _________________________________
Videoanalyse : >>>>>>>>Videoanalyse<<<<<<<<<
 : _________________________________
Bewegungserkennung : Ja, 4 Zonen
Sabotagealarm : Ja
Szenenwechsel (Sabotage) : Ja
IVA über ONVIF Motion : Ja
Tripwire (IVA) : Ja
Zonenüberwachung (IVA) : Ja
AI Analysen : PKW, Person
 : _________________________________
Schnittstellen : >>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<
 : _________________________________
Audio Ein-/Ausgänge : -
Audiocodec : -
Schaltkontakte I/O : 0 / 0
Relais Typ (Ausgang) : -
SD-Karten Slot : Ja, max. 256GB (optional)
 : _________________________________
Netzwerk : >>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<
 : _________________________________
Ethernet Anschluss : RJ-45
Ethernet Standards : 10/100Base-T
Ethernet Geschwindigkeit : 10 / 100 Mbit
PoE Standard : IEEE802.3af
POE Klasse : 0
ePoE / Long-Range-PoE : Nein
 : _________________________________
Remote : >>>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<
 : _________________________________
Max Benutzer Anzahl : 10
Alarmmanagement : HTTP, FTP, SMTP, ONVIF,NAS(NFS)
Zeitplan : Ja
Management-Software-Unterstützung : Diverse VMS
Unterstützte Browser : Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, (Safari)
P2P Unterstützung : Ja
Cloud-Service : Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Smartphone App : BurgCam App
Benachrichtigung Push : Ja, BURGcam PRO App
Sicherheitsfunktionen : HTTPS, SSH, IP Filter
Unterstützte Protokolle : HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards : ONVIF, PSIA, CGI
ONVIF Version/Profil : ONVIF Profile S&G&T
Edge Recording : NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte,FTP
 : _________________________________
Allgemein : >>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<
 : _________________________________
Schutzart : IP-67
Vandalismusgeschützt : Ja, nach IK10
Montageart : Wand-, Decken- und Mastmontage
Kamerabefestigung : Schraubmontage
Gehäusefarbe : Weiß
Gehäuseausführung : Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer : Ja
Wellenlänge LED : 850 nm
IR Reichweite (m. ca.) : 30
Smart IR : Ja
Betriebsspannung : 12 VDC (+/-25%), PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt) : 5,4 (mit IR)
Betriebstemperatur (°C) : -30 bis +60
Lagertemperatur (°C) : 0 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%) : Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm) : 55 x 109
Gewicht : 0,59 kg
Kennzeichnung : CE
Lieferumfang : Kurzanleitung, Schrauben+Dübel
Lieferumfang : Bohrlochschablone, Spritwasserschutz für LAN-Kabel
Besonderheiten : H.265, AI IVA, TrueWDR(120dB)