Ausschreibungstext

Artikelnummer:
KOAX-0.6/100

Kurzbeschreibung:
Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm
Innenverlegung, 100 m Ring

Technische Spezifikationen:
Typ : Kabel
Kabelart : Videokabel
Farbe : grün oder schwarz je nach Verfügbarkeit
UV-Beständigkeit : nein
Erdkabel : nein
Silikonfrei : Ja
Kabellänge (m) : 100
Kabeldurchmesser (mm) : 5
Leitungsquerschnitt (mm) : 0,6
Impedanz (Ohm) : 75
Anzahl der Adern : keine
RS-485 Steuerleitung : Nein
BNC-Stecker vormontiert : nein