Ausschreibungstext

Artikelnummer:
KOAX-BNC-2.0/10

Kurzbeschreibung:
Koaxkabel 2m mit beidseitig montierten
BNC-Steckern (10 Stück)

Technische Spezifikationen:
Typ : Kabel
Kabelart : Videokabel
Farbe : Schwarz
UV-Beständigkeit : nein
Erdkabel : nein
Kabellänge (m) : 2
Kabeldurchmesser (mm) : 4
Leitungsquerschnitt (mm) : 0,6
Impedanz (Ohm) : 75
RS-485 Steuerleitung : Nein
BNC-Stecker vormontiert : beidseitig montiert
Packungseinheiten (Stück) : 10